OUTPUT	smpdbg10.abs
INPUT	..\..\lib\strt1_h.obj
INPUT	..\..\lib\strt2_h.obj
INPUT	..\..\per\smpclib\per_x1.obj
INPUT	..\..\per\smpclib\per_x2.obj
INPUT	..\..\per\smpclib\per_x3.obj
INPUT	..\..\v_blank\set_vb.obj
INPUT	..\..\v_blank\v_blank.obj
INPUT	smpdbg10.obj
library	..\..\..\segalib\lib\sega_per.lib
library	..\..\..\segalib\lib\sega_sat.lib
library	..\..\..\sh\lib\shcnpic.lib
ENTRY	START
;START	I,P,SEGA_P,C,SEGA_C,D,SEGA_D,B,SEGA_B,S(06010000)
START	P,SEGA_P,C,SEGA_C,D,SEGA_D,B,SEGA_B(06010000)
PRINT	smpdbg10.map
EXIT
