==============================================================================
	mansys.txt -- サンプルＩＰ説明ファイル
	Copyright(c) 1994 SEGA
	Written by T.S on 1994-11-11 Ver.1.00
	Updated by M.K on 1994-11-11 Ver.1.10
==============================================================================

(1) [smpsys.c] について

　サンプルのアプリケーション初期化プログラム [smpsys.c] は、このバージョンから
Ｃ言語記述になりました。古い [smpsys.src] は不要になります。

　[smpsys.c] には、初期化処理として、ＶＤＰなどのメモリクリアや、デバイスを
初期化するサンプル処理ルーチンが含められました。これはアプリケーション起動時、
起動前のＣＤマルチプレーヤのパネルなど、消え残ってしまったグラフィックが、
一瞬表示されるバグなどを防止します。

　[smpsys.c] の実行時間は、約０.１秒です。ライセンス表示中に実行され、この
表示時間がその分延ばされます。より有効な処理を行なうには、アプリケーションで
ソース上の不要な処理を削除し、必要な処理を追加してカスタマイズしてください。


(2) [smpsys.c] のカスタマイズについて

　例えば、ＶＤＰなどのメモリクリア処理は、前処理として、アプリケーション起動時
のメモリ残留データの消去を行なうものです。しかし、クロック切替えを行なわない
ならば、アプリケーション用データ書込みを行なうほうがより有効です。

　また例えば、もし ２６Ｍ→２８ＭＨｚ システムクロック切替えを行なう場合、
ＶＤＰ１、ＶＤＰ２、ＳＣＳＰ などのレジスタ設定や、ワークＲＡＭ(Ｈ)以外は、
切替えまでの間のみ有効であり、切替え後再設定が必要なため、後で間に合う処理は
後回しにするべきです。


(3) [..\segalib\lib\sys_init.obj] について

　[sys_init.obj] は ８０Ｈ バイトのオブジェクトで、システムワーク領域を初期化
します。ＩＰ内のエリアコード直後に配置してください。新しいリンクバッチ
ファイル [smpsys.lnk] は、このリンケージ情報を含んでいます。


(4) １ｓｔ ｒｅａｄ 指定範囲について

　１ｓｔ ｒｅａｄ 読込み範囲は、ワークＲＡＭ(ＬまたはＨ)、４バイト境界として
ください。アドレスでは、２０００００Ｈ〜２ＦＦＦＦＣＨ、または、
６００２０００Ｈ＋ＩＰサイズ 〜 ６０ＦＦＦＦＣＨです。


(5) その他の変更について

　システムＩＤ仕様は 94-08-22 版と同じです。ただし、サンプルＩＰのサイズが
増えたため、サイズの記述内容が変更(旧 １０００Ｈ → １８００Ｈ)になっています。

　ＣＤ (またはエミュレーション)に使用の場合、サイズの記述は、実際のＩＰファイル
サイズより大きめで、１０００Ｈ〜８０００Ｈであれば、問題ありません。
ただし、ロード領域が十分に確保されていることが必要です。

　添付の [ip.bin] のシステムＩＤの記述はＣＤ用です。カートリッジＩＰとして
使用するには、[sys_id.src] を修正し再作成する必要があります。

　カートリッジの場合、１ｓｔ ｒｅａｄ ａｄｄｒｅｓｓ 指定を行なう場合、１ｓｔ 
ｒｅａｄ ｓｉｚｅ の記述は省略できません。また、ダウンロード時、１ｓｔ ｒｅａｄ
転送元ファイルは、ＩＰサイズの記述にしたがうＩＰ直後のアドレスから格納してくだ
さい。

======= End of file ==========================================================
