OUTPUT	smptim1.abs
INPUT	..\..\lib\strt1_h.obj
INPUT	..\..\lib\strt2_h.obj
INPUT	smptim1.obj
LIBRARY	..\..\..\segalib\lib\sega_int.lib
LIBRARY	..\..\..\sh\lib\shcnpic.lib
ENTRY	START
;START	I,P,SEGA_P,C,SEGA_C,D,SEGA_D,B,SEGA_B,S(06010000)
START	P,C,SEGA_C,D,SEGA_D,B,SEGA_B(06010000)
PRINT 	smptim1.map
EXIT
