*******************************************************************************
●readme.doc種別        ：各サンプル説明ファイル
●ファイル記号名称      ：mansnd.txt
●対象ライブラリ記号名称：snd
●対象ライブラリ名称    ：サウンドＩ／Ｆ
●バージョン　　        ：1.05
●作成者                ：N.T
●作成日                ：1994-11-12
●その他のメッセージ    ：なし
*******************************************************************************

1.サンプルの動作内容と使用方法
    ●smpsnd1.c
        [タイトル]  シーケンスデータ再生サンプル
        [動作内容]  SE(効果音)を鳴らします
                   シーケンスバンクの0へ0x0〜0xcの13のSEを鳴らすことができます

        [使用方法]  (1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                         RS [ﾘﾀｰﾝ]
                         GO [ﾘﾀｰﾝ]
                         [CTRL-C]
                    (2) smpsnd1.abs を 6002000H 番地にロード
                        smpsnd1.s37(l ;s:smpsnd1.s37) を ロード し、
                        smpsnd.s37(l ;s:smpsnd.s37) を ロード し、
                        GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                        
                        ※smpsnd.s37はｻｳﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞのS-typeロードモジュールです。
                        
                    (3)効果音が鳴ります。

        [使用ファンクション]
                    ●SND_Init()
                    ●SND_ChgMap()
                    ●SND_MoveData()
                    ●SND_StartSeq()
                    
    ●smpsnd4.c
        [タイトル]  PCMストリーム再生(割り込み使用)サンプル
        [****注意****]
                    SCU Ver2.2以降で、このサンプルは実行できます。

        [動作内容]  PCMストリームのステレオ再生を行います。

        [使用方法]  (1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                         RS [ﾘﾀｰﾝ]
                         GO [ﾘﾀｰﾝ]
                         [CTRL-C]
                    (2) smpsnd4.abs を 6002000H 番地にロード
                        smpsnd4.s37(l ;s:smpsnd4.s37) を ロード し、
                        smpsnd.s37(l ;s:smpsnd.s37) を ロード し、
                        GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                        
                        ※smpsnd.s37はｻｳﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞのS-typeロードモジュールです。
                        
                    (3)PCMストリームが鳴ります。

        [使用ファンクション]
                    ●SND_Init()
                    ●SND_ChgMap()
                    ●SND_MoveData()
                    ●SND_StartPcm()
                    ●SND_SET_ENA_INT()
                    ●SND_SET_FCT_INT()
                    ●SND_RESET_INT()
                    
    ●smpsnd5.c
        [タイトル]  CD-DA、PCMストリーム再生(割り込み使用)同時発音サンプル
        [****注意****]
                    SCU Ver2.2以降で、このサンプルは実行できます。

        [動作内容]  CD-DA再生とPCMストリームのステレオ再生を行います。

        [使用方法]  (1) 以下のコマンドでブートＲＯＭを初期化。
                         RS [ﾘﾀｰﾝ]
                         GO [ﾘﾀｰﾝ]
                         [CTRL-C]
                    (2) 音楽CDをセットしてください。
                    (3) smpsnd5.abs を 6002000H 番地にロード
                        smpsnd4.s37(l ;s:smpsnd4.s37) を ロード し、
                        smpsnd.s37(l ;s:smpsnd.s37) を ロード し、
                        GO 6002000 [ﾘﾀｰﾝ] で実行。
                        
                        ※smpsnd.s37はｻｳﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾊﾞのS-typeロードモジュールです。
                        
                    (4)音楽CD（3曲目から）とPCMストリームが鳴ります。

        [使用ファンクション]
                    ●SND_Init()
                    ●SND_ChgMap()
                    ●SND_MoveData()
                    ●SND_StartPcm()
                    ●SND_SET_ENA_INT()
                    ●SND_SET_FCT_INT()
                    ●SND_RESET_INT()
                    
********************************** end of file ********************************
