ＣＤ−ＲＯＭ　ＸＡ　Ａｕｄｉｏ　ＡＤＰＣＭ再生サンプル・ドキュメント

●　ＡＤＰＣＭデータをビルドするまでの手順

　　１：ＡＤＰＣＭエンコーダーで圧縮する。

　　　　　サンプリング周波数(ＦＳ)は、あらかじめ３７．８ＫＨｚか１８．９Ｋｈｚ
　　　　にしておく必要があります。
　　　　　詳細はＡＤＰＣＭエンコーダーマニュアルを参照してください。

　　２：ＶＣＤスクリプトファイルに記述する。

　　　　　下記、ＶＣＤスクリプトファイルの説明の部分を参照して下さい。
　　　　　また、ＡＤＰＣＭ．ＳＣＲというサンプルＶＣＤスクリプトファイルも添付
　　　　されています。

　　３：ビルドする。

　　　　　ＡＤＰＣＭ．ＳＣＲのようなＶＣＤスクリプトファイルをVCDBUILD.EXE（ビ
　　　　ルダー）に読み取らせ、ビルドします。

　　　　　例）
　　　　　　VCDBUILD ADPCM


●　ＶＣＤスクリプトファイルの説明

　　　CD-ROM XA Audio ADPCMはMODE2のFORM2でしか、使用できません。
　　　実際の使用方法はADPCM.SCRを参照して下さい。

　　■　ADPCMの他に何かデータを（画像等）をインターリーブする場合。

	Extent
	FileInterleave	1 7
	;ADPCMが１で、もう一つのデータが７という比率でインターリーブします。
	;最低比率は添付資料１のPAGE4のセクターインターリービングの部分を参照し
	;て下さい。
	;この例は、MODE_B（Ｂモノ）なので1:7にしています。
	File SAMPLE1.XA;1
	;ＣＤ上のファイル名
		FileSource　"SAMPLE1.ADP"
		;ＤＯＳ上のファイル名、ADPCMデータです。
		RealTime
		;RealTimeSectorの場合使用します。
		;このサンプルのSEGA_PCM.LIBを使用しない場合は、これが無いと動
		;作しません。
		DataType    FORM2
		;データタイプがFORM2の場合使用します。
		;CD-ROM XA Audio ADPCMは、これでしか動作しません。
		SourceType  MONO_B
		;オーディオ方式を記入します。（レベルＢモノラル）
		;サンプルのADPCMデータが、
		;	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ：ADPCM4ビット 37.8KHz
		;	ﾓｰﾄﾞ	：モノラル
		;なのでMONO_Bとしています。
		;レベルについては添付資料１のPAGE4を見て決定して下さい。
		;詳細は、ＶＣＤマニュアルのファイルソース定義の部分を参照して
		;下さい。
		CodingInformation  0
		;ADPCMの情報を入れる所です。
		;サンプルのADPCMデータが、
		;	ｴﾝﾌｧｼｽ：オフ		bit6   0
		;	ADPCMﾚﾍﾞﾙ：レベルＢ	bit2-5 0000
		;	ﾓｰﾄﾞ：モノラル		bit0-1 00
		;なので 0 としています。
		;添付資料１のPAGE1のコーディング情報の部分を見て決めて下さい。
	EndFileSource
	EndFile
	EndFileInterleave
	FileInterleave	7 1
	;インターリーブするもう一つのデータを記述します。
	;ADPCMが１で、もう一つのデータが７という比率でインターリーブします。
	File SAMPLE1.DAT;1
		FileSource　"SAMPLE1.DAT"
		EndFileSource
		EndFile
	EndFileInterleave
	EndExtent

     
　　■　インターリーブしない場合。

	File  SAMPLE1.XA;1
		FileSource  "SAMPLE1.ADP"
		RealTime
		DataType    FORM2
		SourceType  MONO_B
		CodingInformation  0
		EndFileSource
	EndFile

　　■　特に細かい所について説明します。

　　　　▼　FileInterleave
　　　　　　書式
　　　　　　　FileInterleave 自分の比率　他方の比率

　　　　　　最低比率
　　　　　　　これを、オーバーすると再生に支障がでます。
　　　　　　　多い分には問題はありません。

　　　　　　　例）１：７を３：４としても良いが、１：７を１：８とした場合動作は
　　　　　　　　　保証できない。

　　　　　　　　　　　　　　　　ADPCM  他方
　　　　　　　モードＢステレオ　1      3
　　　	　　　モードＢモノラル　1      7
　　　　　　　モードＣステレオ　1      7
　　　　　　　モードＣモノラル　1      15

　　　　　　参照資料
　　　　　　　添付資料１のPAGE4、セクターインターリービングの部分。

　　　　▼　SourceType
　　　　　　書式
　　　　　　　SourceType オーディオ方式

　　　　　　オーディオ方式

　　　　　　　４ビットＡＤＰＣＭ／３７．８ＫＨｚ／ステレオ.....STEREO_B
　　　　　　　４ビットＡＤＰＣＭ／３７．８ＫＨｚ／モノラル.....MONO_B
　　　　　　　４ビットＡＤＰＣＭ／１８．９ＫＨｚ／ステレオ.....STEREO_C
　　　　　　　４ビットＡＤＰＣＭ／１８．９ＫＨｚ／モノラル.....MONO_C

　　　　　　参照資料
　　　　　　　添付資料１のPAGE3、オーディオ方式の比較の部分。

　　　　▼　CodingInformation
　　　　　　書式
　　　　　　　CodingInformation コーディング情報

　　　　　　コーディング情報
　　　　　　　１０進数で表記します。

　　　　　　　ｴﾝﾌｧｼｽ ADPCMﾚﾍﾞﾙ ﾓｰﾄﾞ 　　  　コード
　　　　　　　ＯＦＦ レベルＢ  モノラル ：　０
　　　　　　　ＯＦＦ レベルＢ  ステレオ ：　１
　　　　　　　ＯＦＦ レベルＣ  モノラル ：　４
　　　　　　　ＯＦＦ レベルＣ  ステレオ ：　５
　　　　　　　ＯＮ　 レベルＢ  モノラル ：　６４
　　　　　　　ＯＮ　 レベルＢ  ステレオ ：　６５
　　　　　　　ＯＮ　 レベルＣ  モノラル ：　６８
　　　　　　　ＯＮ　 レベルＣ  ステレオ ：　６９

　　　　　　参照資料
　　　　　　　添付資料１のPAGE1、コーディング情報の部分。

