*******************************************************************************
●ドキュメント種別	：各ライブラリ開発説明ファイル
●ファイル記号名称	：mandbg.doc
●対象ライブラリ記号名称：dbg
●対象ライブラリ名称	：デバッグサポート
●バージョン　　	：1.00　
●作成者		：H.E
●作成日		：1994-8-29
●その他のメッセージ	：なし
*******************************************************************************

1.修正・追加説明

● DBG_Initial ルーチンでパッドデータエリア指定のパラメータが変更されました。
   void DBG_Initial(Uint16 *apPadData, Rgb16 charColor, Rgb16 backColor)
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
   apPadData は PerDgtInfo の data を 0xffff でＸＯＲしたエリアのアドレス
   を指定して下さい。

   −Ｖブランク割り込みルーチン（パッドデータ取得）−
	PerDgtInfo	*pad;
        Uint16          PadData1;

	PadData1  = pad[0].data ^ 0xffff;

   −DBG_Initial 呼び出し側ルーチン−
        extern Uint16          PadData1;

        DBG_Initial(&PadData1, ...);

● scanf ルーチンのサポートは、あまりメリットがないので止めました。

● 制限事項
   ・デバッグ表示画面はノーマルスクロール０をプライオリティ７にして使用してい
     ます。従って、その他スプライト面・スクロール面のプライオリティは必要に応じ
     て下げてください。
   ・デバッグ画面表示前の環境はセーブしていますが、カラーＲＡＭは現在読みだし
     不可のため復元できません。


2.機能・性能拡張予定

  なし


********************************** end of file ********************************
