;=======================================================================
;	strt1_g.s -- サンプルスタートモジュール１
;	Copyright(c) 1994 SEGA
;	Written by H.E on 1994-02-15 Ver.0.80
;	Updated by M.K on 1994-11-11 Ver.1.10
;Note:
;	スタックポインタの初期化、Ｃモジュール実行開始ルーチンの呼び出し、
;	およびセクションアドレステーブルの定義をする。
;=======================================================================
	.SECTION P,CODE,ALIGN=4
	.IMPORT	__INIT
;
STACKPTR .EQU	H'060ffc00
;
	.GLOBAL	START
START:
	MOV.L	STACKPTR_R,R0
	MOV.L	R0,R15
	MOV.L	AP_START_R,R0
	JMP	@R0
	NOP
;
	.ALIGN	4
AP_START_R:
	.DATA.L	__INIT
STACKPTR_R:
	.DATA.L	STACKPTR

	.ALIGN	4
	.GLOBAL	__D_BGN
	.GLOBAL	__D_END
	.GLOBAL	__B_BGN
	.GLOBAL	__B_END
__D_BGN	.DATA.L	STARTOF_R
__D_END	.DATA.L	ENDOF_R
__B_BGN	.DATA.L	STARTOF_B
__B_END	.DATA.L	ENDOF_B

	.END
;====== End of file ====================================================
